CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA
INVITACIÓN MIXTA DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE INVITACIÓN CON COTIZACIÓN DE TRES PROVEEDORES NO. M3E-52204824-2 PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y  COMERCIAL
NOMBRE DEL PARTICIPANTE: MANUEL ALFONSO VAZQUEZ PALAZUELOS
a).- De carácter administrativo

	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta
	Respuesta

	1
	3
	1
	SE PUEDE SOLICITAR ANTICIPO
	Para el presente procedimiento de compra, no se considera el otorgamiento de anticipo.


b).- De carácter técnico

	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta
	Respuesta

	1
	1
	1
	RESPECTO A LAS RANURA, RESANE Y PINTURA, LOS MUROS NO SON APTOS PARA RANURAS, LAS INSTALACIONES QUEDAR VISIBLES, ESTAS DEBEN TAPARSE CON DUROC, IMPLICA COSTOS ADICIONALES A LA INSTALACION SOLICITADA


	Los participantes deberán considerar en su oferta económica los gastos adicionales correspondientes a las adecuaciones necesarias de acuerdo a la tecnología y especificaciones del bien ofertado, referentes a suministros eléctricos, obra civil, etc., de acuerdo al inciso B. del apartado I. Información específica de la invitación.
Se reitera lo solicitado en el Anexo I: “INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PUESTA A PUNTO, OBRA CIVIL (RANURAS, RESANE, PINTURA, ETC.) PRUEBAS”

	2
	1
	2
	SE OBSERVAN TUBERIA Y CABLES ELECTRICOS PARA SU USO Y CONEXIONES; ES NECESARIO INSTALAR INTERRUPTOR PARA EXTERIOR Y CAJAS REGISTRO PARA INTERPERIE. 
	Los participantes deberán considerar en su oferta económica los gastos adicionales correspondientes a las adecuaciones necesarias de acuerdo a la tecnología y especificaciones del bien ofertado, referentes a suministros eléctricos, obra civil, etc., de acuerdo al inciso B. del apartado I. Información específica de la invitación.
Se reitera lo solicitado en el Anexo I: “INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PUESTA A PUNTO, OBRA CIVIL (RANURAS, RESANE, PINTURA, ETC.) PRUEBAS”

	3
	1
	3
	Se puede mejorar las caracteristicas con tecnogias inverter ó X32 ó R32
	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

	4
	2
	1
	CONEXIONES CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE. 

	Se aclara que para la partida 2 deberá considerar las conexiones con interruptor independiente. 
Se aclara que la Secretaría de Gobierno  instalará un centro de carga.

	5
	2
	2
	REPARACION DE FACHADA, LA TUBERIA VA SOBRE PUESTA O SE REQUIERE RETIRAR FACHADA DE PIEDRAS VERDES Y RANURAR Y VOLVER A INSTALAR FACHADA

	Se aclara que la tubería va sobre puesta. 

No deberá ser sobre la cantera.


	6
	3
	1
	Se puede mejorar las caracteristicas con tecnogias inverter ó X32 ó R32, 
	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

	7
	3
	2
	SOLICITAN GAS R410A, SE PUEDE SUSTUTUIR MEJORANDO LAS CARACTERISTICAS POR GAS R32


	Podrá ofertarlo sin ser obligatorio para los demás participantes.

	8
	3
	3
	DE ACUERDO A LOS LEVANTAMIENTOS, EN LA MAYORIA DE LAS INSTALACIONES LAS TUBERIAS SERIAN VISIBLES Y DISTANCIAS MAYORES A LOS 6 METROS, ESTAS INSTALACIONES SEDEBE DE CUBRIR CON TABLAROCA O QUEDARIAN EXPUESTAS.
	No se deberá considerar adecuaciones adicionales a la instalación de los equipos solicitados, por lo que las tuberías deberán estar visibles.

	9
	4
	1
	SOLICITAN 5 EQUIPOS, EN OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, Y 3 EQUIPOS EN OTRAS OFICINAS. EN LA VISITA SOLO SE REVISARON 5 LUGARES, YA QUE LOS OTROS 3 SOLO POR FOTOS. SI ES NECESARIO ELECTRICO, HIDRAULICO Y EXTENSION DE TUBERIAS DE COBRE.

	Sí, es necesario eléctrico, hidráulico y extensión de tuberías de cobre. 

	10
	5
	1
	SOLICITAN 5 EQUIPOS, EN OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO, Y 3 EQUIPOS EN OTRAS OFICINAS. EN LA VISITA SOLO SE REVISARON 5 LUGARES, YA QUE LOS OTROS 3 SOLO POR FOTOS. SI ES NECESARIO ELECTRICO, HIDRAULICO Y EXTENSION DE TUBERIAS DE COBRE


	Sí, es necesario eléctrico, hidráulico y extensión de tuberías de cobre.

	11
	6
	1
	SOLICITAN CAJILLO DE TABLARROCA PARA OCULTAR TODAS LAS INSTALACIONES. PITURA, ACABADOS. 


	Se aclara que los participantes deberán considerar cajillo de tablarroca para ocultar todas las instalaciones, pintura y acabados necesarios. 


	12
	7
	1
	SOLICITAN CAJILLO DE TABLARROCA PARA OCULTAR TODAS LAS INSTALACIONES. PITURA, ACABADOS.


	Se aclara que los participantes deberán considerar cajillo de tablarroca para ocultar todas las instalaciones, pintura y acabados necesarios. 

	13
	8
	1
	RANURACION DE MURO DE 60 CM, 
CONEXIONES CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE. REPARACION DE FACHADA,  LA TUBERIA VA SOBRE PUESTA O  SE REQUIERE RETIRAR FACHADA 
	Se aclara que los participantes deberán considerar conexiones con interruptor independiente, así como la tubería va sobre puesta.
En relación a la ranuración del muro, al no especificar a qué espacio de instalación se refiere,  y debido a que son 3 aires acondicionados y los cuales serán instalados en diferentes lugares, el participante deberá considerar las adecuaciones necesarias de acuerdo a la visita realizada. 



NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GRUPO 27 DOCE, S.A. DE C.V.
	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta
	Respuesta

	1
	1
	
	PREGUNTA DERIVADA DE LA visita establecida en la invitación M3E-52203824-1 
[image: image1.png]Pregunta:
Proveedor “Grupo 27 Doce, SA de CV"
_La alimentacion que existe sera para los 2 equipos?




	[image: image2.png]Respuesta. - Es correcta su apreciacion.
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