
RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LA INVITACION No. M3E-41200825-2 

PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre del Participate: DINÁMICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Partida: 1
	¿Qué distancia requieren que exista del piso a la parte baja de la primer línea de pantallas?

	Respuesta:

Se aclara que se recomienda que exista 20 centímetros, del piso a la parte baja de la primer línea. 


Partida: 1
	¿cuál debe ser la medida total del altura del videowall incluyendo estructura?

	Respuesta:

Se aclara que la altura debe ser de aproximadamente 2821.82 milímetros (considerar la tolerancia que varia entre modelos de pantallas de 43 pulgadas) Se anexa imagen de referencia con la medida total de altura.
[image: image1.png]SOPORTE 1

1940

282182

1 2
5 6
9 10
13 14

300

SOPORTE 2
3 4
7 8
1 12
15 16
Tt
i)







Partida: 1

	¿podemos ofertar pantallas especiales para videowall que pueden configurarse para desplegar una sola imagen en grande como si fueran una sola y omitir la matriz que solicitan?

	Respuesta:

Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente invitación.


Partida: 1

	¿Se puede colocar pantallas de 46"?, ¿está bien? se cubriría un espacio visual de: 4.088m x 2.31m


	Respuesta:

Deberá apegarse a lo solicitado en el Anexo I de las bases de la presente invitación.


Partida: 1

	¿Conectarán una sola fuente de video al videowall?

	Respuesta:

No se conectara una sola fuente, se aclara que se podrán conectar diferentes fuentes de video.


Partida: 1

	¿A qué distancia estará la fuente de video del videowall?

	Respuesta:

Se aclara que la fuente de video se deberá conectar a una distancia máxima de 15 metros.


NOMBRE DEL PARTICIPANTE: CORPORATIVO NETHOST S.A DE C.V.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar a ustedes, la aclaración de las siguientes dudas:

a).- De carácter administrativo

	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta

	1
	1
	D
	Notificación del fallo, toda vez que no se ha definido una fecha para emitir el fallo, nos puede confirmar, si está marcado  algún rango de tiempo posterior a la presentación de la propuesta para la emisión del fallo. 

R: Favor de apegarse a lo mencionado en el inciso D. del apartado I. Información Específica de la Invitación.



	2
	1
	7
	Carta de fabricante o mayorista, solicitamos a la convocante poder entregar esta carta en impresión de la digital, y en caso de vernos favorecidos con el fallo, entregar a la firma del contrato la original, ¿se acepta la solicitud?

R: La podrá presentar digitalizada e impresa sin ser obligatorio para los demás licitantes, en el entendido de que en caso de resultar adjudicado se compromete a presentar la original a la firma del contrato.


	
	
	
	


b).- De carácter técnico

	No.
	Partida:
	Punto:
	Pregunta

	1
	1
	
	Tamaño del video Wall, (base por altura) ¿Cuál es el tamaño del video Wall que necesitan? 2x2, 3x2, 4x4, 5x5?

R: Se aclara que se requiere de 4x4 (3880 mm x 2520 mm) (considerar la tolerancia que varia entre modelos de pantallas de 43 pulgadas) Se anexa imagen de referencia con las medidas.
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	2
	1
	
	Tipo de tecnología del video Wall, nos puede indicar el área solicitante ¿si la tecnología del video Wall que necesitan es panel led de mantenimiento frontal o trasero?

R: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente Invitación.

 

	3
	1
	
	¿Qué van a transmitir con el video Wall, será para centro de monitoreo de cámaras, streaming, frecuencias, algún software especial, para qué necesitan el video wall?

R: Se aclara que será para transmisión de videos en eventos académicos, con uso moderado.



	4
	1
	
	¿Qué resolución de pantallas requieren?

R: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente Invitación.



	5
	1
	
	¿Qué distancia focal habrá entre las pantallas y los monitoristas?

R: Se aclara que estarán a una distancia máxima de 15 metros.


	6
	1
	
	¿Qué tipo de montaje requieren, sobre pedestal, en pared o colgante?

R: Se aclara que no requiere ningún tipo de los montajes que menciona, ya que el equipo será movible. 


	7
	1
	
	El video Wall tiene la característica de trabajar 24/7 para fines de monitoreo, ¿entendemos que es la razón por la cual el Instituto requiere esta solución y no así pantallas convencionales, es correcto?

R: No es correcto, el uso es por evento, lo que hace que no esté en uso de 24/7, por lo que se consideran pantallas con las características y especificaciones mencionadas en el Anexo I de la presente invitación.


	8
	1
	
	Entendemos que no requieren instalación ni puesta a punto del video Wall. 

R: Es correcta su apreciación.


	9
	1
	
	Entendemos que las especificaciones técnicas solicitadas son mínimas ¿es correcto?

R: Es correcta su apreciación.


	10
	1
	
	Entendemos que requieren: 

· 2 soportes de pantalla de 4x2 para tv de 43 pulgadas (+/- 10%) minimo. fabricado en aluminio y acero. 

· 4 platinas de acero por soporte.       

· 3 bases para soportar televisores de 100 Kg (+/-5%) deberá sostener 900 kg en su totalidad, se acepta una tolerancia de  (+/- 10%) minimo, contar con sistema de organización de cables de conexión, entre los tubos que cargaran las platinas    permitir el ajuste horizontal y vertical de las pantallas, para un contacto óptimo.

· 1 Base móvil con seis ruedas distribuidas en extremos y parte media de la base(contar con freno se seguridad las ruedas).Contar con una estabilidad vertical y horizontal

¿es correcto?

R: Es correcta su apreciación.


	11
	1
	
	De ser positiva la respuesta anterior,  estos soportes y la base entendemos que son para otra necesidad, no así para el video Wall, ya que este comprende los accesorios necesarios para ser colocado de acuerdo al tipo de montaje que soliciten. 

R: Favor de apegarse a lo solicitado en el Anexo I de la presente Invitación.




